ООО "НАКС-ПФО"
460000, город Оренбург, улица Транспортная, здание 2Г
тел.:(3532) 30-60-09, факс: (3532) 30-60-09
e-mail: orenburg@naks.ru

Исх. №_____________ от ______________ в АЦСТ - 142

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ СВАРОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Заявка № 47		Дата 04.04.2022 г.

Наименование организации-заявителя	Общество с ограниченной ответственностью “Металлазмонтаж”		
Наличие филиалов (обособленных подразделений)	Не имеет		
Адрес местонахождения	460520, Оренбургская область, Оренбургский р-н, с. Нежинка,		
Страна	Россия		
ИНН	5638022406		
E-mail	mp@yandex.ru		
Уполномоченный представитель заявителя	Иванов ИИ		

Вид проверки готовности 	Первичная	
Номер свидетельства о готовности организации к применению сварочных технологий (при периодической проверке) 	-	
	
Сведения о наличии филиалов (обособленных подразделений) в составе организации-заявителя, выполняющих сварочные работы:

Организация-заявитель без участия филиалов (обособленных подразделений) 	НЕТ  /  ДА	
Организация-заявитель с участием одного, нескольких или всех филиалов (обособленных подразделений)	НЕТ  /  ДА	
Один филиал (обособленное подразделение), несколько или все филиалы (обособленные подразделения) 	НЕТ  /  ДА	

Сведения о технических, организационных и квалификационных возможностях организации:

Объект, где осуществляется производство сварочных работ или производственная база организации-заявителя	Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Калкая, 35, производственная база ООО "МММ"	
Характер выполняемых работ	Монтаж и ремонт	
Наличие аттестованных сварщиков, специалистов сварочного производства и специалистов по контролю качества сварных соединений	Приложение 1	
Наличие аттестованного сварочного оборудования	Приложение 2	
Наличие аттестованных сварочных материалов	Приложение 3	
Наличие аттестованной лаборатории	Приложение 4	

Сведения о ПТД:

Наименование технологии сварки	Ручная дуговая сварка покрытыми электродами при монтаже и ремонте трубопроводов пара и горячей воды	
ПТД (наименование, обозначение, дата утверждения)	Технологическая инструкция «Ручная дуговая сварка покрытыми электродами при монтаже и ремонте трубопроводов пара и горячей воды» № РД-1-КО(2), дата утверждения 04.04.2022 г.	
Шифры НД, регламентирующих выполнение сварочных работ	РД 153-34.1-003-01	
Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений	РД 153-34.1-003-01	
Шифры производственных технологических карт сварки	РД-1-22СОО/С17
РД-1-22УОО/У19	

Область аттестации технологии сварки:

Способ (комбинация способов) сварки	РД	
Технические устройства ОПО	КО(2)	
Параметры сварных соединений:	
Группа и марка свариваемого материала	1 (М01)	
Марка сварочных материалов	Э50А	
Вид свариваемых деталей	Т	
Диапазон толщин деталей, мм	свыше 3 до 10 включительно;
привариваемый патрубок: от 4 до 10 включительно, основная труба: от 4 до 12 включительно	
Диапазон диаметров деталей, мм	свыше 25 до 150 включительно;
привариваемый патрубок: свыше 25 до 150 включительно, основная труба: свыше 25 до 530 включительно	
Тип сварного шва	СШ; УШ	
Тип соединения	С; У	
Конструкции сварных швов	С17; У19 по ГОСТ 16037-80	
Вид шва сварного соединения	ос (бп)	
Положение при сварке	Г; В1; Н45;
Н2; В1; П2	
Вид покрытия электродов	Б	
Наличие подогрева	без подогрева	
Наличие термической обработки	без термообработки	
Другие требования	-	

Дополнительные сведения:

Аттестация с учетом «Положения об аттестации на объектах ПАО «Газпром»	НЕТ  /  ДА	
Аттестация с учетом РД-03.120.10-КТН-007-16	НЕТ  /  ДА	
ПТД содержит требования к ремонту (исправлению) дефектов сварного шва и(или) основного материала по заявляемой технологии сварки (если ремонт выполняют другим способом сварки, то оформляют отдельную заявку)	НЕТ  /  ДА	

Специалист по сварочному производству
(Должность руководителя сварочного производства организации заявителя)	___________________ Иванов Н.Н.
             (подпись)        (фамилия, инициалы)	

Директор ООО "МММ"               
    (Должность руководителя организации заявителя)	

___________________ Кунвашев А.Н.
             (подпись)           (фамилия, инициалы)	

МП		

Приложение 1.

Сведения о сварщиках, специалистах сварочного производства и специалистах по контролю качества сварных соединений.

№ п/п	ФИО	Место работы (организация), должность	Номер аттестационного удостоверения	Срок действия удостоверения	Область действия удостоверения (группы и технические устройства)	Примечание (для сварщиков указать способ сварки и материал, для контролеров – метод контроля)	
1	xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	ООО «Металмонтаж»,
директор	СУР-23АЦ-III-00090	до 17.11.2023 г.	ГО(1,2,2п,3),
СК(1,3,4),
ОХНВП(1,4,16)	Разработчик ПТД	
2	xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	ООО «Металмонтаж»,
главный инженер	СУР-23АЦ-III-00089	до 17.11.2023 г.	ГО(1,2,3),
КО(2,3),
ОХНВП(1,16)	Разработчик ПТД	
3	xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	ООО «Металмонтаж»,
электросварщик	СУР-23АЦ-I-03042	до 05.08.2023 г.	ГО(1,2,3,5,6,7),
КО(1,2,3,4,5)	РД / М01	
4	xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	ООО «Центр»
генеральный директор	0056-0243	до 07.2020 г.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11	ВИК, МК, ПВК, РК, УК	

Приложение 2.

	Сведения о сварочном оборудовании.	

№ п/п	Шифр СО	Марка СО	Способы сварки (наплавки)	Количество единиц	Номер свидетельства об аттестации СО и дата окончания действия	Примечание	
1	А3	Pico 180 Plus	РД	1	АЦСО-123-00444 до 18.03.2024 г.	ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, ПТО, СК	
2	А3	Pico 160	РД	2	АЦСО-123-00436 до 18.01.2024 г.	КО, НГДО, СК	

Приложение 3.
        Сведения о сварочных материалах.

№ п/п	Вид СМ	Марки СМ	Способы сварки (наплавки)	Номер свидетельства об аттестации СО,
дата окончания действия	Примечание	
1	Плавящийся электрод	УОНИ-13/55 Ø2,5, 3,0 мм	РД	АЦСМ-58-00103 действительно до 11.08.2024 г.	ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК	
2	Плавящийся электрод	LB-52U Ø2,6 мм	РД	АЦСМ-49-00757 действительно до 17.08.2023 г.	ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК	
3	Плавящийся электрод	LB-52U Ø3,2 мм	РД	АЦСМ-49-00758 действительно до 17.08.2023 г.	ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК	
4	Плавящийся электрод	LB-52U Ø4,0 мм	РД	АЦСМ-49-00759 действительно до 17.08.2023 г.	ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК	
5	Плавящийся электрод	МТГ-01К Ø2,5 мм	РД	АЦСМ-49-00866 действительно до 26.03.2024 г.	ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК	
6	Плавящийся электрод	МТГ-01К Ø3,0 мм	РД	АЦСМ-49-00869 действительно до 26.03.2024 г.	ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК	

Приложение 4.

        Сведения о лаборатории контроля качества производственных сварных соединений.

№ п/п	Данные об аттестации лаборатории организации-заявителя и/или субподрядной организации	Область действия	Примечание	
	Наименование организации	Номер свидетельства	Дата выдачи	Группы технических устройств	Методы контроля
(виды испытаний и исследований)		
1	ООО «Центр»	11А170	27.09.2019 г.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.10, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 11.1	РК, УК, ПВК, ЭК, ВИК	Договор №36-21л от 02.08.2021 г.